
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2017 г. N 516-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К УЛУЧШЕННОЙ ОТДЕЛКЕ РАВНОЗНАЧНЫХ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ВЗАМЕН ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ РЕНОВАЦИИ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ, И ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТАКИЕ РАВНОЗНАЧНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 11.11.2019 N 1465-ПП,
от 28.03.2023 N 470-ПП)
	



В соответствии со статьей 7.3 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. N 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации", статьей 4 Закона города Москвы от 17 мая 2017 г. N 14 "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве" и в целях обеспечения жилищных прав собственников жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве, и граждан, имеющих право пользования жилыми помещениями государственного или муниципального жилищного фонда на условиях социального найма в многоквартирных домах, включенных в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве, Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Требования к улучшенной отделке равнозначных жилых помещений, предоставляемых взамен жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве, и помещений общего пользования в многоквартирных домах, в которых предоставляются такие равнозначные жилые помещения (приложение).
(в ред. постановления Правительства Москвы от 11.11.2019 N 1465-ПП)
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарева А.Ю.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 28.03.2023 N 470-ПП)

Мэр Москвы
С.С. Собянин
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[bookmark: P34]ТРЕБОВАНИЯ
К УЛУЧШЕННОЙ ОТДЕЛКЕ РАВНОЗНАЧНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ВЗАМЕН ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ, И ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТАКИЕ
РАВНОЗНАЧНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 11.11.2019 N 1465-ПП,
от 28.03.2023 N 470-ПП)
	



	N п/п
	Наименование элементов здания
	Требование к отделке элементов здания <1>

	
	1. Помещения общего пользования

	1.1
	Входные подъездные двери, в том числе тамбурные
	Утепленная металлическая дверь с порошковой окраской и доводчиком или алюминиевый профиль со стеклопакетом и доводчиком

	1.2
	Двери незадымляемых лестничных клеток и лифтовых холлов <2>
	Внутренние - металлические противопожарные с порошковой окраской.
Наружные - утепленные металлические двери с порошковой окраской и доводчиком или алюминиевый профиль со стеклопакетом и доводчиком

	1.3
	Полы в помещениях общего пользования 1-х и типовых этажей (тамбурах, вестибюлях, коридорах, межквартирных и лифтовых холлах, помещениях мусоропровода типовых этажей) <2>
	Крупноразмерная керамогранитная, керамическая плитка или полимерный наливной пол с устройством плинтуса из плитки h = 100 мм

	1.4
	Полы лестничных клеток с 1-го по технический этаж <2>
	Заводской готовности (для сборных площадок и маршей) с окраской низа стен h = 100 мм и полосой по поверхности пола, ступеней b = 50 мм; облицовка керамогранитной плиткой с устройством плинтуса из плитки (для монолитных площадок и маршей), или наливной пол или железнение

	1.5
	Стены входного тамбура, вестибюля, коридоров 1-го этажа, лифтового холла 1-го этажа <2>
	Улучшенная окраска, или фактурное декоративное покрытие с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности, или облицовка плиткой или отделочными панелями в соответствии с проектным решением

	(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Москвы от 28.03.2023 N 470-ПП)

	1.6
	Стены лифтовых холлов, межквартирных коридоров, тамбуров типовых этажей, лестничных клеток с 1-го по технический этаж <2>
	Улучшенная окраска, или фактурное декоративное покрытие с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности, или облицовка плиткой, панелями в соответствии с проектным решением

	(п. 1.6 в ред. постановления Правительства Москвы от 28.03.2023 N 470-ПП)

	1.7
	Потолок помещений входной группы (тамбуров, вестибюля, коридоров 1-го этажа, лифтового холла 1-го этажа) <2>
	Улучшенная окраска <3> потолков неструктурными акриловыми пожаробезопасными красками с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности или устройство подвесного потолка в соответствии с проектным решением

	1.8
	Потолок помещений типовых этажей (межквартирных коридоров, лифтовых холлов, тамбуров, лестничных клеток) <2>
	Улучшенная окраска <3> потолков неструктурными акриловыми пожаробезопасными красками с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности или устройство подвесного потолка в соответствии с проектным решением

	1.9
	Переходные балконы и лоджии (при наличии)
	Облицовка пола керамогранитной плиткой.
Плинтус из плитки (в зависимости от проектного решения отделки фасада)

	1.10
	Освещение
	В лестничных клетках типовых этажей - ударопрочные светильники. В вестибюлях и лифтовых холлах - потолочные светильники

	
	2. Жилые помещения

	2.1
	Входная квартирная дверь
	Блок дверной металлический с толщиной металла не менее 2 мм, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, однопольный, с глазком, замком, ручками, с отделкой откосов улучшенной штукатуркой с последующей отделкой (улучшенной окраской или оклейкой обоями с окраской) или с телескопическими наличниками и доборными элементами. Внутренняя отделка двери в цвет межкомнатных дверей или напольного покрытия прихожей

	(п. 2.1 в ред. постановления Правительства Москвы от 28.03.2023 N 470-ПП)

	2.2
	Двери межкомнатные
	

	2.2.1
	Комнаты
	Дверь деревянная из бруса или слоеного шпона.
Внешняя отделка двери - древесноволокнистая плита средней плотности с защитным покрытием, имитирующим натуральную древесную фактуру, возможно наличие остекления, с фурнитурой, напольным ограничителем, с телескопическими наличниками с двух сторон и доборными элементами (дверное полотно: толщина не менее 32 мм, ширина не менее 800 мм, высота не менее 2000 мм)

	2.2.2
	Кухня
	Дверь деревянная из бруса или слоеного шпона. Внешняя отделка двери - древесноволокнистая плита средней плотности с защитным покрытием, имитирующим натуральную древесную фактуру, с остеклением, с фурнитурой, напольным ограничителем, с телескопическими наличниками с двух сторон и доборными элементами (дверное полотно: толщина не менее 32 мм, ширина не менее 700 мм, высота не менее 2000 мм)

	2.2.3
	Санузел
	Дверь деревянная из бруса или слоеного шпона. Внешняя отделка двери - древесноволокнистая плита средней плотности с защитным покрытием, имитирующим натуральную древесную фактуру, с фурнитурой, напольным ограничителем, с телескопическими наличниками с двух сторон и доборными элементами (дверное полотно: толщина не менее 32 мм, ширина не менее 600 мм)

	(п. 2.2.3 в ред. постановления Правительства Москвы от 28.03.2023 N 470-ПП)

	2.3
	Окна
	Энергосберегающий оконный и балконный блок с сопротивлением теплопередаче не менее 0,75 Вт/м2·°C из ПВХ, деревянного или алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом. Ламинирование окна в соответствии с архитектурно-градостроительным решением. Установка москитной сетки на одну из створок окна. Откосы - улучшенная окраска <3> латексной акриловой краской с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности

	(п. 2.3 в ред. постановления Правительства Москвы от 28.03.2023 N 470-ПП)

	2.4
	Подоконные доски
	Из поливинилхлорида, ламинированные декоративными поливинилхлоридными пленками

	2.5
	Стены
	

	2.5.1
	Комнаты, прихожая, коридор
	Поклейка обоев под покраску на флизелиновой основе с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности, окраска обоев в 1 слой. Цвет - светлых тонов

	2.5.2
	Кухня
	Поклейка обоев под покраску на флизелиновой основе с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности, окраска обоев в 1 слой. Цвет - светлых тонов.
Облицовка рабочей зоны стен над кухонным оборудованием (устройство "фартука" высотой 600 мм) из керамической, глазурованной плитки (в том числе одной стены на всю длину). Цвет - светлых тонов

	2.5.3
	Санузел
	Облицовка глазурованной керамической/керамогранитной плиткой на всю высоту стен, за исключением пространства за ваннами. Герметизация мест примыкания ванны к стенам выполняется стеновой плиткой (с наклоном), или пластиковым или керамическим плинтусом/галтелью, или герметиком.
Цвет - светлых тонов

	(п. 2.5.3 в ред. постановления Правительства Москвы от 28.03.2023 N 470-ПП)

	2.6
	Потолки
	

	2.6.1
	Комнаты, кухня, прихожая, коридор
	Улучшенная окраска <3> потолков латексными акриловыми красками с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности с потолочным плинтусом или натяжные потолки. Цвет - белый

	2.6.2
	Санузел
	Монтаж подвесного потолка или покраска латексной акриловой краской (в зависимости от конструктивных особенностей помещений). Потолочный плинтус в соответствии с проектным решением. Цвет - белый

	2.7
	Полы
	

	2.7.1
	Комнаты
	Укладка ламината классом не ниже 32, толщиной не меньше 8 мм или паркетной доски толщиной не меньше 15 мм категории А на звукоизоляционный слой. Цвет - светлых тонов

	2.7.2
	Кухня, прихожая, коридор
	Укладка ламината классом не ниже 32, толщиной не меньше 8 мм/паркетной доски толщиной не менее 15 мм категории А или укладка керамической/керамогранитной плитки с соблюдением требований по звукоизоляции.
Цвет - светлых тонов

	(п. 2.7.2 в ред. постановления Правительства Москвы от 28.03.2023 N 470-ПП)

	2.7.3
	Санузел
	Укладка керамической/керамогранитной плитки с соблюдением требований по звуко- и гидроизоляции.
Цвет плитки - светлых тонов

	(п. 2.7.3 в ред. постановления Правительства Москвы от 28.03.2023 N 470-ПП)

	2.7.4
	Балконы, лоджии
	Укладка керамической или керамогранитной плитки с устройством плинтуса из плитки h = 100 мм (в случае окраски стен) и облицовкой площадки порожка входа в квартиру. Цвет - светлых тонов

	2.8
	Плинтуса
	Монтаж поливинилхлоридных плинтусов с кабель-каналом (кроме балконов и лоджий).
Цвет - светлых тонов

	2.9
	Санузлы
	

	2.9.1
	Ванная
	Ванна стальная с эмалированным покрытием, чугунная или акриловая. Цвет - белый. Размер: длина не менее 1700 мм, ширина не менее 700 мм, глубина не менее 380 мм, высота установки не более 600 мм. Экран под ванну пластиковый или из влагостойкой МДФ (древесноволокнистая плита).
Смеситель однорычажный и штанга душевая с держателем

	(п. 2.9.1 в ред. постановления Правительства Москвы от 28.03.2023 N 470-ПП)

	2.9.2
	Раковина
	Раковина с пьедесталом керамическая. Цвет - белый. Размер: не менее 520 x 420 мм. Смеситель для раковины однорычажный.
Мини-раковина/рукомойник (для гостевого санузла) на кронштейнах. Цвет - белый

	2.9.3
	Унитаз
	Компакт фаянсовый с двойной кнопкой слива. Размер: не менее 605 x 340 x 400h мм

	2.9.4
	Полотенцесушитель <4>
	Из нержавеющей стали. Водный или электрический (в зависимости от проекта многоквартирного дома)

	2.9.5
	Вентиляционная решетка
	Материал - пластик. Цвет - белый

	2.9.6
	Ревизионный люк
	Материал - сталь, полимерный материал или древесноволокнистая плита средней плотности. Цвет - белый, матовый

	2.10
	Кухня
	

	2.10.1
	Мойка
	Мойка из нержавеющей стали. Тумба под мойку не менее 600 x 500 мм

	2.10.2
	Плита
	Электрическая. Размер: не менее 500 x 600 мм.
Количество конфорок - 4

	2.11
	Освещение
	Люстры или светильники в кухне, комнатах, прихожей и коридоре. В санузлах - светильники потолочные или настенные во влагостойком исполнении

	2.12
	Розетки и выключатели
	Розетки и выключатели утопленного типа улучшенного дизайна. Цвет - белый. Количество в соответствии с нормативными требованиями

	2.13
	Внутренние перила балконов и лоджий
	Металлические перила с порошковой окраской в соответствии с нормативными требованиями (при устройстве витражных конструкций)



--------------------------------
[bookmark: P203]<1> Требования к отделке элементов здания в отношении многоквартирных домов, включенных в адресную инвестиционную программу города Москвы до дня вступления в силу настоящего постановления, применяются с учетом особенностей, определенных Московским фондом реновации жилой застройки после одобрения Попечительским советом Московского фонда реновации жилой застройки.
[bookmark: P204]<2> В соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
[bookmark: P205]<3> В соответствии с Методическими рекомендациями по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ (МДС от 01.01.2007 N 12-30.2006) и территориальными сметными нормативами для Москвы ТСН-2001 (ТСН-2001.3-15), введенными в действие постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. N 900-ПП "О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года".
[bookmark: P206]<4> Не подлежит размещению над раковиной, ванной и унитазом (в случае устройства электрических полотенцесушителей) и не подлежит размещению над раковиной и ванной (в случае устройства водных полотенцесушителей).




